用户名admin;密码admin



要求更改密码



修改密码为“password”



新密码重新登录



修改模块工作频率



修改其他参数



更改模块网络参数



设置IP地址为192.168.168.2



重新登录新得治192.168.168.2



查看网络节点



查看信号强度



Ping masterIP



配置Master

用户名admin;密码admin



要求更改密码



修改密码为“password”



新密码重新登录



修改模块射频参数



找到slave模块



Ping slave

