


用户名admin;密码admin



要求更改密码




修改密码为“password”




新密码重新登录




修改模块工作频率




修改其他参数




更改模块网络参数




设置IP地址为192.168.168.2




重新登录新得治192.168.168.2




查看网络节点



查看信号强度




Ping masterIP




配置Master


用户名admin;密码admin



要求更改密码




修改密码为“password”




新密码重新登录



修改模块射频参数



找到slave模块



Ping slave

